

**ИНСТРУКЦИЯ № 22**

 **по охране труда рабочего по текущему ремонту**

 **1. Общие требования по охране труда**

1. К самостоятельной работе рабочим по текущему ремонту допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр, не имеющие противопо­казаний по состоянию здоровья.
2. Рабочий по текущему ремонту в своей работе должен:
	* знать и выполнять свои должностные обязанности, инструк­ции по охране труда, технике безопасности, пожарной безо­пасности;
	* пройти вводный и первичный инструктажи на рабочем месте;
	* соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
	* соблюдать установленные режимы труда и отдыха (согласно графику работы);
	* выполнять требования личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
3. При работе рабочим по текущему ремонту возможно воз­действие следующих опасных и вредных факторов:
* засорение глаз пылью;
* ушибы, переломы в результате падения с высоты;
* порезы острыми краями инструментов, стеклом;
* ушибы, травмы, нанесенные столярными инструментами;
* поражение электрическим током при работе электроинстру­ментами и пр.
1. Рабочий по текущему ремонту во время работы должен соблюдать инструкции при работе с электрооборудованием, элек­троинструментами.
2. Рабочий по текущему ремонту обязан соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения, пути эвакуации при пожаре.
3. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчаст­ного случая обязан сообщить об этом директору, а пострадавше­му оказать первую доврачебную помощь, при необходимости вы­звать врача или доставить пострадавшего в больницу.
4. Лицо, допустившее невыполнение или нарушение инструк­ции по охране труда, привлекается к дисциплинарной ответствен­ности в соответствии с правилами внутреннего трудового распоряд­ка и, при необходимости, подвергается внеочередной проверке зна­ний норм и правил охраны труда, а также несет материальную, административную ответственность.

 **2. Требования по охране труда перед началом работы**

1. Осмотреть рабочее место, убрать с него все, что мешает рабо­те, освободить проходы и не загромождать их во время работы.
2. Проверить исправность инструментов. Не использовать в сво­ей работе неисправные инструменты.
3. Рабочее место должно быть достаточно освещено.
4. При перевозке или переноске инструментов их острые части следует закрывать чехлами.
5. Рукоятки топоров, молотков, других ударных инструментов должны быть сделаны из древесины твердых пород. Иметь форму оваль­ного сечения с утолщением к свободному концу. Конец рукоятки, на который насаживается ударный инструмент, должен быть расклинен.
6. Запрещается применять ручной инструмент, имеющий выбо­ины, сколы рабочих концов, заусенцы и острые ребра в местах зажима рукой, трещины и сколы на затылочной части, сбитые ско­сы рабочей поверхности.
7. Запрещается производить работы в неогражденных свобод­ных местах, расположенных на высоте 1,3 м над землей одному, в неосвещенных и затемненных местах, следует привлечь к работе сотрудника для страховки.

 **3. Требования по охране труда во время работы**

1. При переноске тяжестей вручную предельная норма для муж­чин — 50 кг, для женщин — 10 кг (с перемещением).
2. Во время работ с применением машин с электрическим приводом запрещается:
	* натягивать и перегибать шланг и кабель;
	* передавать работающую электрическую машину другому лицу;
	* производить работу с приставных лестниц, а с лестницы-стремянки одному (только при страховке);
	* оставлять без надзора работающий электроинструмент.
3. Запрещается применять горючие жидкости для промывки деталей, разбавления красок, чистки и стирки спецодежды, мытья рук и т.д.
4. Запрещается сбрасывать с высоты какие-либо предметы.
5. При устройстве настилов, стремянок, ограждений с перила­ми нельзя оставлять сколы и торчащие гвозди. Шляпки гвоздей забивать глубоко в древесину.
6. При установке деревянных конструкций не прерывать работу до тех пор, пока собираемые и устанавливаемые конструкции не будут прочно закреплены.
7. При небольшом объеме работ на высоте до 5 м разрешается пользоваться приставной лестницей.
8. Приставные лестницы допускается применять только с врез­ными ступенями.
9. Размеры приставной лестницы должны обеспечивать воз­можность производить работу в положении стоя со ступени, на­ходящейся на расстоянии не менее 1 м от верхнего конца лест­ницы.
10. При работе с приставной лестницей на высоте 1,3 м следует применять предохранительный пояс, прикрепленный к конструк­ции сооружения.
11. Приставная лестница должна быть оборудована нескользя­щими опорами и ставиться в рабочее положение под углом 70—75° к горизонтальной плоскости.
12. Запрещается оставлять без присмотра инструменты, гвозди и другие мелкие детали, стекло и пр. во избежание травмирования воспитанников и работников.

 **4. Требования по охране труда в аварийных ситуациях**

1. При обнаружении аварийной ситуации на месте работ при­остановить работу и принять меры по ее устранению.
2. В случае невозможности устранения аварийной ситуации собственными силами сообщить директору.
3. О каждом несчастном случае, происшедшем при выполне­нии работ, немедленно сообщить директору, при необходимос­ти вызвать «скорую помощь» или доставить пострадавшего в ме­дучреждение.
4. При возникновении пожара сообщить о пожаре директору и в ближайшую пожарную часть по телефону 01, немедленно на­чать устранение очага возгорания первичными средствами пожаро­тушения.
5. Не приступать к работе при плохом самочувствии или вне­запной болезни.
6. При получении травмы или при плохом самочувствии немед­ленно обратиться за медицинской помощью в медицинский каби­нет и сообщить об этом директору.

 **5. Требования по охране труда по окончании работы**

1. По окончании работы рабочий по текущему ремонту обязан:
	* применяемый электроинструмент отключить от сети и убрать в отведенное для этого место;
	* привести в порядок рабочее место;
	* сложить инструменты в отведенное место;
	* вымыть лицо и руки с мылом теплой водой.
2. Обо всех неполадках, имевших место во время работы, сооб­щить директору.