

охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

**2. Требования безопасности перед началом работы.**

* 1. Установить проекционную электрическую аппаратуру с про­тивоположной стороны от выхода из помещения.
  2. Заземлить корпус электрического прибора, имеющего клемму «Земля».
  3. Убедиться в целостности электрического шнура и вилки прибора, а также исправности линз объектива и наличии защитного кожуха.

1. **Требования безопасности во время работы.**
   1. Не подключать демонстрационный электрический прибор к электрической сети влажными руками.
   2. Включить демонстрационный электрический прибор и убедиться в его нормальной работе, а также работе охлаждающего вентилятора.
   3. Во время демонстрации кинофильмов, диафильмов, слайдов и пр. в помещении должно присутствовать не более 50 человек, которых необходимо рассаживать впереди демонстрационного прибора.
   4. Во избежание ослепления глаз мощным световым потоком, не снимать защитный кожух во время работы демонстрационного элек­трического прибора.
   5. Во избежание ожогов рук не касаться защитного кожуха демон­страционного электрического прибора во время его работы.
   6. Не оставлять работающие технические средства обучения без присмотра.
   7. К работе на киноаппаратуре допускаются лица, имеющие квалификационное удостоверение киномеханика, а также талон по технике пожарной безопасности.
2. **Требования безопасности при аварийных ситуациях.**
   1. При возникновении неисправности в работе демонстрационного электрического прибора или нарушении заземления его корпуса выключить прибор и отключить его от электрической сети. Работу продолжать только после устранения неисправности.
   2. При воспламенении кинопленки, диафильма, диапозитивов, слайдов и пр. немедленно выключить демонстрационный электрический прибор, эвакуировать учащихся из помещения, сообщить о пожаре администрации учреждения и в ближайшую пожарную часть, приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.
   3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения.

**5. Требования безопасности по окончании работы.**

5.1.Выключить демонстрационный электрический прибор и после его остывания охлаждающим вентилятором отключить от электрической сети.

5.2.Вытянуть из демонстрационного прибора кинопленку, диафильм, диапозитивы, слайды и пр., уложить в плотно закрывающуюся коробку и убрать в отведенное для хранения место.

5.3.проветрить помещение и тщательно вымыть руки с мылом.

Разработчик инструкции - ответственный по охране труда – Налесник И.Ю.