

2.3.Производить сушку белья, устраивать склады, архивы и. т. д. в 4ердачных помещениях.

2.4.Проживать в здании учреждения персоналу и другим лицам.

1. Хранить в здании учреждения горючие жидкости и другие легковоспламеняющиеся материалы.
2. Использовать для отделки стен и потолков горючие материалы.
3. Снимать предусмотренные проектом двери вестибюлей, холлов, коридоры, тамбуров и лестничных клеток.

2 8. Забивать гвоздями двери эвакуационных выходов.

2 9. Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы.

1. Применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители («жучки»).
2. Проводить огневые, сварочные и другие виды пожароопасных работ в здании учреждения при наличии в помещениях людей, а также без письменного приказа.
3. Проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить : отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.

3.Действия при возникновении пожара.

* 1. Немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть или по телефону 01
	2. Немедленно оповестить людей о пожаре и сообщить руководителю учреждения или заменяющему его работнику.
	3. Открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать людей из здания.
	4. Вынести из здания наиболее ценное имущество и документы.
	5. Покидая помещение или здание, выключить вентиляцию, закрыть за собой все двери и окна во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.
	6. Силами добровольной пожарной дружины приступить к тушению пожара и его локализации с помощью первичных средств пожаротушения.
	7. Отключить электросеть и обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим током.

4.Практическая работа. «Использование первичных средств пожаротушения ».

Разработчик инструкции - ответственный по охране труда – Налесник И.Ю.